**设备验收清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备序列号** |  | **产品序列号** |  |
| **检 测 人 员** |  | **检 测 时 间** |  |
| **负 责 人 员** |  | **验 收 结 果** |  |

**验 收 项**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **验收内容** | **验收人** | **截图**  **编号** | **结果** |
| **外 观** | 设备和附件表面无残损、锈蚀、碰伤等 |  | \* |  |
| 设备尺寸规格符合设计要求 |  |  |  |
| 各外设接口无堵塞、锈蚀、弯曲、折损等 |  |  |  |
| **质 量** | 设备通电后能够正常启动，亮屏运行期间无故障报错信息 |  |  |  |
| 屏幕表面无明显坏点存在 |  |  |  |
| 屏幕无明显色差 |  | \* |  |
| 屏幕稳定运行后无水波纹现象 |  |  |  |
| 音响设备工作正常，且能调节音量大小 |  |  |  |
| 有线网络组件是否工作正常 |  | \* |  |
| 无线网络组件是否工作正常 |  |  |  |
| 启动后系统能弹出CMS系统绑屏界面 |  | \* |  |
| 遥控器按键灵活，并能够正常操作屏幕 |  |  |  |
| 设备技术指标和硬件配置符合订单和产品说明书要求 |  |  |  |
| 是否完成48小时老化测试 |  |  |  |
| **附 件** | 遥控器\*1个 |  |  |  |
| 电源\*1个（规格一致并符合日本插座要求） |  |  |  |
| 屏幕挂架\*1套 |  |  |  |
| 屏幕挂钩\*2套（挂钩+垫高块，挂钩所含螺栓完整） |  |  |  |
| 说明书\*1套 |  |  |  |
| 出厂检验文件\*1套 |  |  |  |
| 日本电器认证\*1套 |  |  |  |
| 保修说明\*1套 |  |  |  |
| 网线\*1条（0.25米） |  |  |  |
| **包 装** | 单件外包装是否完好。有无破损、浸湿、受潮、变形等情况 |  |  |  |
| 填充物是否符合包装规格要求且有效 |  |  |  |
| 整体包装是否完好，有无破损、变形等情况 |  |  |  |

* “\*”标记为必须检测截图内容。
* 如存在检测不合格项目需要截图说明。

**验 收 截 图**