|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **49寸 3.5mm 低亮-产品规格书** | | |
| 产品型号： HLN490PB | 文件编号：HLN190208-490PB | 版本号： 2.0 日期： 2019.02.08 |
| 外观照片： | 1 | |
| 整机 | 屏幕尺寸： | 49寸(3.5mm) |
| 显示类别: | WLED |
| 整机尺寸 | 1077.58mm\*607.8mm\*114.7mm |
| 功率 功耗 | 功耗： | ≤180W |
| 待机功耗： | ≤2W |
| 工作电压： | 100V-240VAC 60/50Hz |
| 显示参数 | 最大分辨率: | 1920×1080 |
| 最佳工作分辨率: | 1920×1080@60Hz |
| 点距: | 0.5593mm×0.5593mm |
| 可视角： | 水平178°，垂直178º |
| 可视面积： | 1074.1mm×604.3mm |
| 最大亮度: | 450cd/m2 |
| 最高对比度: | 1300：1 |
| 响应时间（G to G）： | 8ms |
| 色彩度: | 16.7M |
| 色域： | 72% |
| 输入输出 端口 | HDMI输入接口: | 1个 |
| DVI输入接口: | 1个 |
| VGA输入接口: | 1个 |
| AV输入(上排): | 1个 |
| RS232输入(RJ45接口) | 1个 |
| RS232环出(RJ45接口) | 2个 |
| 主要功能 | 采用业界顶尖3D图像处理芯片，让画面更加清晰细腻 | |
| 高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感 | |
| 内置数字图形处理盒，整屏可以实现单屏显示，整屏显示或任意组合画面显示等功能 | |
| 智能的温控功能 | |
| 完善的工厂设置模式； | |
| 图像静止功能 | |
| 丰富的输入输出接口，HDMI、VGA、DVI、AV接口端子，可接电脑和各种视频设备 | |
| 环境参数 | 工作温度： | 5℃～40℃ |
| 工作湿度： | 10%～85% |
| 贮藏温度： | -20℃～55℃ |
| 贮藏湿度： | 5%～95% |
| 大气压： | 86kPa～104kPa |
| 标准配置 | 拼接整机： | 1台 |
| 底座: | 无 |
| 使用说明书： | 1本 |
| 电源线： | 1条 |
| 挂墙支架: | 选配 |
| 合格证/保修卡： | 1份 |

